|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****БАРТЕНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ****ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА****САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ****От 24.03.2021 г. № 13** с. Бартеневка**Об утверждении перечня первичных** **средств пожаротушения и противопожарного** **инвентаря в помещениях и строениях,** **находящихся в собственности (пользовании) граждан,** **на территории Бартеневского муниципального образования**   Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными Законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Бартеневского муниципального образования, администрация Бартеневского муниципального образования **П О С Т А Н О В Л Я Е Т** :1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории Бартеневского муниципального образования (согласно приложению).
2. Гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения:

2.1. Иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь согласно утвержденному приложению.2.2. Содержать первичные средства пожаротушения в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.3. Постановление №87 от 12.12.2017 г. - считать утратившим силу.4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Ивантеевского муниципального района.5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.**Глава Бартеневского****муниципального образования Р.Е.Скипа**Приложение №1к постановлению администрации Бартеневского муниципального образованияот 24.03.2021 г. №13  Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории Бартеневского муниципального образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п  | Наименование помещения, строения  | Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.) |
|  |  | огнетушители <1> | внутриквартирный пожарный кран <2> | емкость с водой <3> | ведро  | ящик с песком <4> | лопата  |
| 1. | Индивидуальные жилые и садовые дома  | 1  | - | 1  | 1  | 1  | 1 1 |
| 2. | Индивидуальные гаражи  | 1  | - | - | - | - | - |

 |
|  |

Примечания:

1. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие и исправность огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку.

2. Внутриквартирным пожарным краном укомплектовываются квартиры, в Которых согласно проектно-сметной документации требуется установка пожарного крана. Внутриквартирный пожарный кран предназначен для использования в качестве первичного средства тушения возгораний в квартирах на ранней стадии их возникновения, состоит из крана, пожарного шланга (рукава), распылителя. Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром – 19 мм и оборудован распылителем.

3. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года.

4.Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м(3) и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.