

**ИВАНТЕЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ**

**ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Двадцать четвертое заседание**

 **проект**

**РЕШЕНИЕ №**

от 3 марта 2023 года

с. Ивантеевка

**О внесении изменений и дополнений**

**в решение районного собрания**

**от 25.12.2017 года №85**

**«Об утверждении местных нормативов**

**градостроительного проектирования**

**Ивантеевского муниципального района и**

**муниципальных образований**

**Ивантеевского муниципального района**

**Саратовской области»**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.03.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Устава Ивантеевского муниципального района, Ивантеевское районное Собрание **РЕШИЛО:**

 1. В Приложение №1 (Ивантеевский муниципальный район), Приложение №2 (Ивановское муниципальное образование), Приложение №3 (Канаевское муниципальное образование), Приложение №4 (Николаевское муниципальное образование), Приложение №5 (Раевское муниципальное образование), Приложение №6 (Яблоново-Гайское муниципальное образование) к решению районного Собрания от 25.12.2017 года №85 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Ивантеевского муниципального района и муниципальных образований Ивантеевского муниципального района Саратовской области» внести следующие изменения и дополнения:

 1.1. Раздел II. Основная часть дополнить таблицей 2.19. следующего содержания:

«2.19. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |
| минимально допустимого уровня обеспеченности, ед. изм./1000 жителей | максимально допустимого уровня терри- ториальной доступности |
| для сельских населенных пунктов | для сельских населенных пунктов |
|  Дошкольные образовательные организации |
| Общего типа | 40 мест | Радиус пешеходной доступности – 1 000 м |
| Специализированного типа | 3 % от численности детей 1-6 лет | По заданиюна проектирование |
| Оздоровительные | 12 % от численности детей 1-6 лет | По заданиюна проектирование |
| Общеобразовательные организации |
| Общеобразовательные организации | 80 мест | Радиус транспортной доступности (в одну сторону) не должен превышать30 мин. |

Примечание.

1. Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные организации малой вместимости, объединенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность населения такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости от местных условий.
2. При отсутствии территории для размещения общеобразовательной организации нормативной вместимости в границах радиуса доступности 500 м допускается размещение такой организации на расстоянии транспортной доступности, которая составляет 15 минут для учеников общеобразовательных организаций I уровня (начальное общее образование) и 30 минут для учеников общеобразовательных организаций II–III уровней (основное общее и среднее общее образование).
3. Оптимальный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке не должен превышать 500 м.
4. В сельских населенных пунктах места для внешкольных организаций рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных организаций.
5. Здания дошкольных образовательных организаций следует размещать на внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, удаленных от городских улиц на расстояние, обеспечивающее уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха, соответствующие требованиям санитарных правил и нормативов. От границы участка дошкольной образовательной организации до улицы должно быть не менее 25 м.
6. Размер земельного участка для объектов образования следует принимать в соответствии с приложением «Д» «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном бюллетене «Вестник Ивантеевского муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Ивантеевского муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением решения возложить на председателя постоянной комиссии по промышленности, строительству, транспорту, сельскому хозяйству и продовольствию, жилищно-коммунальному хозяйству и связи В.В. Целых.

**Председатель Ивантеевского**

**районного Собрания А.М. Нелин**

**Глава Ивантеевского**

**муниципального района**

**Саратовской области В.В. Басов**